**招标公告**

一、招标范围：

**1、招标材料/设备名称：**河北省文艺家之家小剧场专项工程EPC总承包工程座椅招标

1. **质量标准: 达到验收标准**
2. **供货周期要求：中标公告公示日开始，20天内到场安装完毕。**

**4、工程概况**

**工程名称：**河北省文艺家之家小剧场专项工程EPC总承包工程

**工程地址：**河北省正定县

1. 投标资格要求：

1、投标人提供生产厂家资质证明文件及相关业绩并盖章，营业执照经营范围内必须包括投标材料内容。投标设备材料必须为投标人主营项。（有需要查看现场的必须查看现场后方可参与投标）

2、需提供投标单位公司名称近两年投标材料单项工程销售业绩超10万以上合同复印件3份以上，提供材料保证真实可查，材料作假，投标单位承担一切相关损失。

**3、投标保证金：**

**本次招标需缴纳投标保证金： 0元。**

**投标保证金账户：**

**河北建工集团建筑装饰工程有限公司 账号：13050161503600000798**

**开户行：中国建设银行石家庄中山西路支行**

**3.1投标保证金的缴纳**

1. **经项目部及器材部确认供应商有投标资格后，供应商再根据要求打投标保证金。未经确认资格提前打投标保证金的视为未缴纳投标保证金。**
2. **投标保证金以参与投标公司名称公对公打款，不接受个人账户对公打款。**
3. **本次缴纳的投标保证金为单独为本招标项目材料缴纳的，只针对本次招标项目及材料，与供应商网标平台缴纳保证金无关，本次投标保证金只需要缴纳至河北建工集团建筑装饰工程有限公司。**

**3.2投标保证金不予退还情况**

1. **供应商参与投标前提供的相关资料存在弄虚作假，欺骗招标单位的。**
2. **供应商网标入围后不参与议标、放弃议标的。**
3. **供应商参与议标后未经协商单方面补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受。**
4. **宣布供应商中标后，供应商无正当理由不予招标人签订合同的，在签订合同时单方面向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。**
5. **中标人在规定期限内未能按规定签订合同或未能按照合同履约的给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。**
6. **投标人采用不正当的手段骗取中标。**

**发生但不限于以上情况，供应商投标保证金将不予退还。**

**3.3投标保证金的退还**

**供应商缴纳的投标保证金最迟待项目最终确定供应商并签订合同后5日内，投标单位投标保证金统一退回（无利息）。中标单位投标保证金待合同正常履约且经项目部同意退回。**

三、付款方式：

**在建设单位资金到位的情况下,**

（1）预付款支付比例或金额： 合同金额的30%。预付款支付期限：合同签订后2周内 。预付款支付前乙方需提供相应额度的履约保函。

（2）进度款请款报告提交时间：

供应商应根据工程进展达到下述条件后向承包人提交请款报表。

（3）进度款支付时间和方式

①支付时间。承包人收到相关审核人员审核签字同意且承包人收到业主相应进度款后15天内支付。支付前需扣除如下款项：

A.质量保修金：当月已完工程工作量的0 %

B.预付款：按比例扣减

C. 根据合同应予扣除的其它金额。

②支付比例。扣除上述款项后，在承包人收到建设单位相应工程款后，进度款支付比例如下: （付款比例不得超过总包合同付款比例）:

A.每次应支付价款为审批后当月已完工程进度款的 85％；

B.当工程款累计付到合同总价款的85% 时暂停支付

C.竣/交工结算且经审计机构审计合格后支付到本供应商工程竣工结算额的97％；

D.剩余的竣/交工结算金额的3％为质量保修金，按照质量保修金的相应条款支付。

④支付上述款项前，供应商应向承包人提供相应金额合法有效发票。否则承包人有权不予支付工程款。

⑤在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用。

⑥承包人已就本工程业主支付、结算条款向供应商作出详细说明，供应商知悉并认可其真实涵义，并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在投标报价中作出充分考虑。若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任。

（4）质量保证金的返还

质量保证金为合同结算价的3% ，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起 24 个月（按照承包人与业主合同中的保修时间约定本合同的保修时间）。保修期满且承包人在收到供应商提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。

如果供应商尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

1. 招标方式及评标办法：
   1. 招标方式：公开招标，通过河北建工物流中采网招标工作平台 www.webbiao.com进行竞价“
   2. 评标办法：**最低价中标，不议标。**
2. 废标条件

1）低于成本恶性竞争的；

2）与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

3）中标后没有能力履行合同的；

4）未按招标文件约定报价的；

5）招标第一阶段供应商低于三家的；

6）所报单价高于我公司市场询价一定比例的，如：

单价500元以内的，报价高于公司询价5%；

单价500元以上1000元以内的，报价高于公司询价4%；

单价1000元以上2000元以内的，报价高于公司询价3%；

单价2000元以上4500元以内的，报价高于公司询价2%；

单价4500元以上的，报价高于公司询价1%；

1. **无厂家、无授权、无加工厂地、无类似业绩等供应商禁止投标，禁止中标后根据中标价格联系转包其他供应商。**

六、招投标时间

招标公告公示时间：2023年05月15日

报名截止时间：2023年05月17日

竞标时间：2023年05月18日

公司地址：河北省石家庄市友谊北大街146号河北建工集团有限责任公司

现场联系人：李建飞、段旭洋 联系电话：15227183231、17330089807

招标操作联系人：王圆圆 联系电话：15097379998

**投标须知**

1.投标报价

1.1本次招标的材料的报价应包含：合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，**即已包括材料出厂价、地面通风孔开孔，座椅安装及安装所需配件等一切费用、运费、税金（13%增值税专用发票）与履行本合同有关的一切税费，卸货费由乙方承担。**

**1.2 本次招标文件内容仅作为投标前报价依据，实际情况以议标现场实际说明为准，如相关参数要求与招标文件不一致，以议标现场说明为准**。

1.3**本次招标设置投标截止时间，超过投标截止时间未查看现场或未报名不再登记参与本次投标。**

1.4**无合作经历供应商确定中标前需配合公司进行相关资质能力考察，未经资质考察，器材部及项目部有权拒绝供应商投标。**

**1.5投标前投标人必须确认参与投标产品品牌与供应商名称，投标后不允许更换品牌及供应商名称。**

**1.6投标前需充分考虑实际因素，中标后不得以材料价格上涨等其他原因拒绝供货及施工，对此我方保留上诉权利。**

**2.竞标规则：**

1）公开招标，通过河北建工物流中采网招标工作平台 www.webbiao.com进行竞价

2）报价内容：

2023年05月18日 10：00至 11：00为竞价时间(逾期竞价，以竞价截止时间前最后一次报价为准)，此次竞价分为两个阶段：

**第一阶段：**2023年05月18日10：00至 10：30（第一阶段截止，根据价格高低排名，平台自动按照70%\*报价家数（小数向上取整）进入到第二阶段）；

**第二阶段：**2023年05月18日 10：30至 11：00（第二阶段截止，平台默认为3家，合理低价中标）；

**善意提醒，不要等到时间节点的最后一分钟提交报价，由于网络问题或其它问题可能出现报价不能及时提交，耽误报价。如果操作不熟悉，可到公司进行培训。**

每阶段结束之后可以查看各家总价，每段结束之前不能查看。

**招标清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 通风座椅 | 详见备注 | 把 | 477 |  |
| 2 | 可翻转通风座椅 | 详见备注 | 把 | 24 |  |

**备注：**1.座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体生理曲线，外形美观、漂亮，座高和座深合理，坐感舒适。座垫可自动回复，双脚落地设计，承重性能佳。座椅后背能够翻倒，可作为会议桌使用，一椅两用，适用于多种场合的要求。

2.座椅中心距600mm，座高410±5mm，椅深735±5mm，椅高1040±5mm，翻转后桌板深535±5，桌面高860±5mm。

3.为保证座椅的力学性能及有害物质限量，座椅样品进行实用性测试，提供专业检测机构出具的QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》行业标准的检测报告，其中座面、椅背静载荷：座面2000N、椅背760N，10次无松动；座面、椅背耐用性：950N，20万次；椅背330N，20万次；扶手静载：侧面：900N，向下1000N，10次无松动；座面翻转耐久性试验达到30万次；甲醛释放量≤0.12mg/㎡h。

4.在保证观众舒适度的前提下，背垫不超过观众双肩，增加椅背板的声反射面积，改善座椅的吸声；座底板可根据需要打吸音孔，使座椅的吸声量在不同的上座率尽可能保持一致。

5.面料选择建筑师认可的高档面料，座椅生产厂商选用外观优雅的针织类面料，耐磨性高，渗透力强，吸声效果好。面料的相关指标达到并超过GB/T3920-2008、GB/T2912.1-2009、GB/T19976-2005、 GB/T21196.2-2007、GB/T4802.1-2008、GB/T7573-2009、GB/T17593.3-2006标准要求：

a.色彩：（最终由建筑师和招标人确定）

b.色牢度：4-5级及以上

c.起球性：4-5级

d.环保：甲醛含量＜20mg/kg

e.弹子顶破强力＞1400N

f.耐磨性：＞50000次

g.PH值 4.0-7.5

h.重金属：六价铬＜0.5mg/kg

i.阻燃B1级

6.座椅泡绵采用聚氨酯冷发泡高回弹海绵，根据座椅的不同部位，座垫，背垫密度不同。泡棉强度高，回弹性好，独特配方，使泡绵具有抗菌性，能有效杀灭大肠杆菌等病菌；泡绵的物理指标达到并超过GB/T10802-2006、GB/T10807-2006、JIS L 1902: 2015标准要求：

a.拉伸强度：＞150kpa

b.伸长率：＞160%

c.撕裂强度：＞2.0N/cm

d.干热老化后拉伸强度：＞120 kpa

e.干热老化后拉伸强度变化率：±30%

f.湿热老化后拉伸强度：＞130 kpa

g.湿热老化后拉伸强度变化率：±30%

h.40%压陷硬度：＞200N

i.座海绵密度：≥50kg/m³，背海绵密度：≥45 kg/m³

j.回弹性能≥55%

k.抗菌性能符合JIS L 1902:2015

l.阻燃B1级

7.所有的钢材都使用最优质钢材，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高。座支架及扶手支架等采用冷轧板或型材冲压成型，表面做防锈处理，再采用电泳18微米涂装，做防腐蚀底漆保护，然后采用环氧树脂30微米喷涂，保证100h内，在溶剂中试样上划道两侧3mm以外，无气泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；冲击力3.92J，无剥落、裂纹、皱纹现象；漆膜附着力1级，取得符合QB/T2602-2013行业标准的合格测试报告。

8.座椅扶手为红榉实木，座板为12mm厚红榉饰面层夹板、背板为21mm厚红榉饰面层夹板。木制作含水率不超过12%，不变形、不开裂。外露木制件表面喷环保聚酯漆，其有害物质含量均达到绿色环保标准。木材甲醛释放量≤0.124mg/m³，环保性能达E1级。

9.座椅产品获得CQC质量环保认证及中国环境标志产品认证证书证书。

10.座垫回复系统加有阻尼装置，阻尼装置完全隐藏不外露，回复时间为1—1.5秒，回复过程无冲击、无噪声，保证静音要求。