**河北建工集团有限责任公司**

**河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目**

**EPC总承包挤塑板采购**

**招 标 文 件**

招标人：河北建工集团有限责任公司

**2022年11月**

**第一部分、招标公告**

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目挤塑板

**招标公告**

河北建工集团有限责任公司现对河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目挤塑板进行招标，欢迎符合条件的厂家参加投标。

**一、工程名称：**河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包。

**二、工程地点：**定州市北城区安喜大街西侧。

**三、工程概况：**本工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心、花冠等；地下部分含人防车库、非人防车库、设备机房。

**四、招标内容：**

招标内容包括本工程所使用的挤塑板，暂定数量：详见报价单。

**品牌要求：亿华、华夏鑫荣、茂伦、普莱斯德、华能、三益、北鹏、固克、北新**

**五、招标方式**

本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登录账号，并由中采网进行指导。

**六、供货周期**：供货时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排。

**七、质量标准**：满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范、规程、图集要求。

厚度允许范围需满足GB/T 10801.2-2018;

H≤75时；允许偏差：-1至+2；

H≥75时；允许偏差：-1至+3；

**八、资格审查条件**

投标人须具有独立法人资格，投标人所提供的产品应为**国标质量合格**、**通过国家相关部门检验认可的产品**,否则作无效投标处理。

投标人需可以提供税率为13%或3%的增值税专用发票。

投标品牌单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。

**九、报名方式**

投标人报名时，需携带以下资格预审资料一套：

1. 法定代表人身份证明书（原件）；
2. 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；
3. 如有代理商，需提供制造厂家对其颁发的授权书（原件）；
4. 投标人的营业执照、资质证书、体系认证、检验报告、合格证等企业相关证件及以往类似工程业绩证明资料（复印件加盖投标人公章）
5. 如有必要则对投标报名单位（生产厂家）进行考察。

6、未经过预审资格的不得进入中采网电子商务平台上进行网上报价竞标。

**十、报名时间：**2022年 11 月 11 日8：00～2022年 11月 16 日17：00。

竞价时间：

第一轮：自2022年 11月 17日 10时00分至10时30分。

第二轮：自2022年 11月17 日10时30分至11时00分。

第三轮：自2022年 11月 17 日11时00分至11时30分。

谈判时间：自2022年 11月 18 日9时（如有变动，电话通知）

**十一、报名地点：**河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部。

**十二、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督。**

 监督小组成员： 岳 彬 13393017931 冯 翔 18032761616

**十三、联系方式**

项目部（报名）联系人：牛利民 18531118686 张冬雪 15100160257

 技术答疑：王校伟156 3355 9776

监督部门： 焦玉民 0311-87053155

网站技术服务热线： 0311-68020050

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部

 2022年 11月 11日

**目 录**

第一章 投标须知及投标须知前附表

1. 投标文件格式
2. 主要合同条款

**第一章：投标须知**

**一、投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目 内 容** |
| **1** | **招 标 人**：河北建工集团有限责任公司定州分公司**工程名称：**河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部。**工程所在地：**定州市北城区安喜大街西侧。 |
| **2** | **招标方式:** **本次招标采取公开招标的方式，** |
| **3** | **招标范围和要求:** 1. 招标范围：挤塑板采购。

2.采购供应时间：分批次陆续进场，进场货物必须资料齐全，监理检验合格方可卸车，送货车辆带绿色环保标志。3.采购招标内容概况：河北省第七届(定州)园林博览会主展馆项目EPC总承包项目挤塑板采购。数量规格详见招标文件招采清单。 |
| **4** | 挤塑板品牌要求：**亿华、华夏鑫荣、茂伦、普莱斯德、三益、华能、北鹏、固克、北新** |
| **5** | 技术质量要求:投标人提供的产品的质量必须全部符合国家现行相关规范和行业标准相关标准要求，产品应为质量合格且通过国家相关部门检验认可的产品。投标人可提前与项目部技术质量部门联系，就产品技术参数和实际情况进行沟通、查看设计图纸。厚度允许范围需满足GB/T 10801.2-2018;H≤75时；允许偏差：-1至+2；H≥75时；允许偏差：-1至+3； |
| **6** | **投标文件份数:正本壹份,副本贰份。投标文件盖章齐全后，一起密封于档案袋内，封口处加盖骑缝章。**开标前应确保其密封完好。 |
| **7** | **1. 合同价格确定方式:** 本此招标采用固定单价形式确定合同单价，单价包含但不限于：材料费、（制作费）、（包装费）、**装卸运输费**、搬运费、管理费、利润、规费和全过程中的保险费用、安装技术服务费（包括所有辅材）、**税金（提供增值税专用发票）**等，即包括了从原材料采购、制作、储存、加工、运输、卸货并安装到项目施工现场招标人指定位置的所有工序及费用。投标报价由各投标人自行根据本项目的实际情况结合自身技术、成本水平等因素自主确定。**2. 合同价格确定方式：本次招标采用单立方固定综合单价形式，投标时所报单价为不含税含运费落地价。** |
| **8** | **付款方式：材料到场后一个月内支付至到场货值的70%，以此类推，至货物供应完毕验收合格后支付至总货款的85%，总包工程竣工验收且招标人收到建设单位支付的工程款后后付至97%。其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）** |
| **9** | **投标保证金：本次招标投标保证金1万元（壹万元整）。** |
| **10** | **发布招标公告时间**：2022年 11 月 11 日至2022年 11月 16 日。**报名地点:** 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部。联系电话：牛利民 18531118686 张冬雪 15100160257 |
| **11** | **投标报名起止时间：**2022年 11 月11 日至2022年 11 月16 日17:00，逾期不予受理。 |
| **12** | **开标时间:2022年 11 月 17 日11:30(暂定)。** |
| **13** |  投标人资质要求:（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码表（如三证合一仅需提供营业执照）。（2）投标单位法定代表人授权委托书。（3）材料生产厂家的资质。（4）材料生产厂家的销售授权书（如投标单位非材料生产厂家） |
| **14** | 评标办法：**经招标人综合考虑，在保证供应和质量的前提下，在各投标人中择优选取信誉好、实力较强、质量优质、性价比有优势的为中标**单位。招标人不以最低价格作为唯一的中标选择标准。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。网上竞价最后一轮保留排名靠前的3家投标单位进入谈判阶段。 |
| **15** | **签订合同时间：**确定中标人后7日内。 |

**二、招标文件的组成**

**1.投标须知**

**2.投标书**

**3.对投标人的要求**

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

3.2投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。投标人具有良好的商业信誉，必须符合承包本分包工程所必须的机械设备工具、工人数量、专业技术能力及资金实力。如有必要则对投标报名单位进行考察。投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件的规定程序、时间及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

**4.对投标文件的要求**

4.1投标人必须响应招标文件要求向招标人提供纸质版投标文件。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3凡有下列情况之一者，投标文件视为无效：

4.3.1投标截止时间之后送达的投标文件；

4.3.2未按招标文件要求标志、密封的；

4.3.3投标文件实质性内容字迹模糊、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的；

4.3.4投标文件实质上不响应招标文件要求的；

1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

2）投标文件附有招标人不能接受的条件；

3）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

4.3.5隐瞒实情、弄虚作假、资料不全的。

4.4投标人递交的投标书应包括以下内容：

a. 具备相应有年检资质和营业执照、开户许可证；

b. 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书；

c. 资质证书；

d. 安全生产许可证、体系认证、质量认证、检验报告、合格证等证明公司实力的资料及近三年类似工程业绩证明资料；（以上材料复印件需盖公章）

e. 承诺书（质量、供货时间和服务等）；

f. 投标报价表；

g.使用材料设备的说明；

**5. 投标报价**

5.1投标报价说明：见本章第三条投标报价及说明。

5.2投标报价要求：见本章第三条投标报价及说明。

**6. 网标报价后的商务谈判**

6.1商务谈判会的主要内容议价及具体条款具体分析。

6.1.1商务谈判（开标）于（暂定）2022年 11月 18 日上午9:00时河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目部举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表授权委托书中投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加商务谈判会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，视为其放弃投标。

6.1.3 由招标人同各投标人分别进行商务及技术方面的谈判。

6.2评标办法和标准：由招标人开标小组综合考评各投标人企业实力、技术水平、业绩、价格、信誉等因素，择优选取信誉好、实力较强、质量优质、性价比有优势的为中标单位。

**7.投标保证金**

7.1 如投标人发生下列情况时，投标保证金将被没收：

7.1.1 投标人之间相互串标、围标及其它利用不法手段参加投标或谋取中标的；

7.1.2投标人中标后不按时交纳履约保证金的；

7.1.3投标人中标后不按规定时间签订合同的。

7.2 投标保证金数额见投标须知前附表。

**8.工期要求**

8.1根据招标人的工程进度计划要求，满足招标人现场施工进度计划整体安排。

8.2配合总包单位达到河北省优质工程标准（安济杯）。

8.3创建省级安全文明示范工地。

 8.4鲁班奖

**三、投标报价要求及相关说明**

**1.报价依据：**施工图纸、工期、质量要求以及投标单位自身的技术、经济实力并结合市场因

素考虑一定的风险进行报价。

**2.报价包含内容和费用：**挤塑板采购所需的原材料费、人工费、机械费、管理费用、运输费、装卸费、搬运费、利润、风险、保险等全部费用。

**3.报价需要说明的有关问题：**

3.1本工程报价为单价报价，计量计价模式采用固定综合单价法，投标人需按照供应内容

计算招标范围内的全部费用进行报价。

3.1.1投标总报价=固定综合单价\*工程量。

3.1.2投标人报价价格包括：

挤塑板采购所需的原材料费、管理费用、运输费、**装卸费**、搬运费、利润、风险、保险等全部费用。

3.2投标人不应以低于成本价填报任何项目单价或采用不平衡报价，招标人评标时一旦查

证，可能会影响投标人最终是否中标。

3.3中标的投标单价在合同实施期间固定不变，任何可能影响合同价格的风险和因素应由

投标人承担，投标人应在投标价格中予以充分考虑并报价。

3.4投标人必须在招标人规定的工期内完成本合同内容，当招标人认为有必要赶工时，承

包人必须调整供货计划，保证赶工期并不再索取任何费用。投标人应充分考虑可能由此引

起的费用增加，所发生的增加费用应摊入各项投标报价中。

3.5有关完成招标范围内所有挤塑板采购安装可能发生的其他任何相关费用，不管招标人是否在招标文件中进行明确说明，但根据招标文件的前后相关内容可推断出包括在招标范围内，不管此费用在投标报价中是否单独列出，投标人都应充分细致阅读本招标文件后予以充分考虑并包含进报价中。

3.6报价表格式及要求详见附件。

**四、投标文件编制要求**

**1.投标文件应包括以下内容：**

1.1投标书；

1.2投标报价表；

1.3报价组成明细表格（格式各投标人自行设计）；

1.4投标单位营业执照、资质证书、相关质量管理证书（产品生产许可证、检测报告、合格证、注册备案等，如提供复印件时必须加盖公章。

1.5法定代表人授权委托书；

1.6 挤塑板预算报价组成明细表格电子版一份。

**2 .商务投标书格式编制要求**

2.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电，均应使用中

文语言书写。

2.2 投标人应完整地填写招标文件中的投标书。

2.3 所有文件、图表和证明必须清晰、内容完整、采用国际统一单位和通用的图形和符号。

2.4 投标商务文件的内容必须严格遵循本招标文件第二章提供的格式编制。

2.5 招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

注：以上投标文件均要求一正二副，均采用A4纸装订成册，密封并加盖公章。

2.6投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前以书面形式向招标人提出澄清要求，澄清要求应以书面送至河北建工集团定州园博会主展馆工程项目部。

2.7本招标文件是签订采购合同和或安装分包合同的主要依据，投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对招标及合同条款的认可。

2.8本招标文件的解释权归招标人所有。

1. **技术指标最低要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 容重（kg/m³） | 导热系数 | 蓄热系数 | 密度 | 比热容 | 蒸汽渗透系数 | 传热系数 | 传热系数限值 | 燃烧性能等级 | 厚度 |
| 挤塑板 |  | 0.030 | 0.540 | 30 | 4455.3 | 0 | 0.32 | 0.45 | B1 | 50mm |
| 90mm |

**六、附件**

 **附件一 投标文件封面样式**

 **附件二 投标书样式**

 **附件三 授权委托书样式**

 **附件四 报价单样式**

 **附件五 报价组成明细表**

**附件六 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量认证等证件复印件等**

**附件七：技术资料等**

**详见后附附件**

**第二章 投标格式**

**附件一**

河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包挤塑板采购

**投标文件**

工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目

投标人： （盖章）

企业法定代表人： （盖章）

编制日期：2022年 月 日

**附件二：**

**投 标 书**

致：河北建工集团有限责任公司：

根据河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目《挤塑板采购招标文件》，我单位经研究决定接受贵单位招标文件中提出的各项条件，提交投标文件正本一份，副本二份。并承诺如下：

1、按招标文件规定：

我单位的投标总报价为 元（总数量按暂定数量 米），(大

写) 元。

2、供货时间为：

签订合同后 天。

3、在投标有效期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并随时完全接受约束。

4、如果我方中标，我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任，并根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

5、同意向贵方提供可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。

投标单位名称：（盖章）

投标单位法定代表人

或委托代理人(签字)：

日期：2022年 月 日

**附件三：**

**法定代表人签署授权委托书**

本授权书声明：（姓名） 系 (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托我单位的（姓名） 为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目采购招标活动，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本项目的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：受委托人身份证复印件附后

**附件四：**

**挤塑板报价表（此表需盖章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量（暂定） | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| 1 | 挤塑聚苯板 | 90mm | 立方 | 2100 |  |  | B1级 |
| 2 | 挤塑聚苯板 | 50mm | 立方 | 100 |  |  | B1级 |
| 3 | 合计 | 2200 |  |  |  |

说明：

1、以上数量为暂估数量，以最终送货量为准，招标人根据情况决定是否划分标段；

2、所报价格为支付承兑或网络供应链产品、含运费、含卸车的价格，开具的发票应具可追溯性。

3、二次议标价格不得高于网标报价。

4、报价为不含税单价，投标人需可以提供3%或13%的增值税专用发票。

5、本报价表价格为网标投标价格。

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

时间： 年 月 日

**附件五：**

**报价组成明细表**

**（格式各投标人自行设计）**

**附件六：**

**投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、**

**质量认证等证件复印件**

**附件七：**

**技术资料等**

第三章 主要合同条款

依据集团制式合同《建筑材料采购合同》签订。付款方式等条款详见投标人须知前附表。

一、工程概况

1.工程名称：河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目EPC总承包项目。

2.工程简介：本工程建筑面积133048m2，其中地上建筑面积86828 m2，地上部分含剧场、文化中心、体育馆、全民建设中心、会展中心、花冠等；地下部分含人防车库、非人防车库、设备机房（具体以最终设计图纸为准）。

1. 关于数量的说明
2. 根据货物质量、供应速度、服务质量等相应调整供应商的供货数量。

2.不完全以合同数量为供应（安装）数量，实际供应（安装）数量以到场验收的合格数量为准。

1. 关于付款的说明
2. 材料到场后一个月内支付至到场货值的70%，以此类推，至水电工程完毕验收合格后支付至总货款的85%，总包工程竣工验收且招标人收到建设单位支付的工程款后后付至97%。其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）。
3. 投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；投标方必须保证提供给招标方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因投标方提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标方从投标方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标方造成的经济损失，由投标方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

3.每次付款前提供审批卡、收款证明及收据，由于需方必要的付款流程造成的付款时间延误的，供应商不得以此为由延误生产供货。